附件：

采购需求书

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格/参数** | **单位** |
| **1** | **橡皮艇** | **配置要求：****1，橡皮艇搭载船外机，船外机功率15KW；****2、皮划艇两侧印有“XX应急”字样；****3、配件：划桨2个，舷外机挂机板，铝合金板仓底板、电动充气泵、船外机挂架等** | **艘** |
| **2** | **砍刀** | **1.森林消防加厚弯刀****2.铁制，木质刀柄****3.中长款全长600CM，森林消防加厚弯刀** | **把** |
| **3** | **铁铲** | 1.金属D柄消防铲2.风本大方 | **把** |
| **4** | **防汛专用沙袋** | **加厚帆布，尺寸：70cm×30cm，** | **个** |
| **5** | **油桶** | **金属加厚350mm×170mm×470mm，****20L，** | **个** |
| **6** | **LED轻便移动灯** | **配置:1、LED轻便移动灯应体积小、重量轻，携带方便可手提、背行两种携带方式，应采用LED光源，发光效率高，使用寿命长，超低功耗，连续照明时间长，完全满足各类应救救援的需求；****2、额定功率：35W；****3、电源：应采用高性能无记忆锂电池组，额定容量13Ah、额定电压22.2V；****3、照度：****3.1、2米处全亮9800lux、聚光9100lux、泛光1900lux；****3.2、5米处强光2600lux、工作光510lux；****4、光通量：弱光2890.5lm、强光7079.7lm；****5、续航时间：泛聚强光≥8h；** | **台** |
| **7** | **救援潜水装备** | **潜水半面镜1个、、调节器组1套（一级头1个，主二级头1个含管线，备用二级头1个含管线，三联表1个含管线）、二通接头一、二通接头二、呼吸管1套、脚蹼1双、潜水浮力背心1套、潜水气瓶1个、气瓶阀1个、潜水配重及配重带1套、潜水刀1把、多功能维修工具组1套、装备箱1个；潜水头盔1顶、湿式潜水服1套、湿式潜水头套1个、潜水靴1双、潜水袜1双、潜水手套1双、口哨1个、潜水手电筒1把、潜水流钩1套、机械式卷线轮1套、象拔1个、水面信号浮标1个、多用途信号灯1个、多功能灯光信号装置1个潜水面罩、潜水头盔、潜水服、安全背带、****2、潜水半面镜：净重≤200g。****4、调节器组：一级调节器：高性能平衡活塞调节器，中间压力始终保持恒定。高压端口不低于3个，低压端口不低于4个。二级呼吸调节器：平衡式阀门，可调节吸气阻抗旋钮和同轴气流式文丘里阀拔杆，200巴时的气流量(升/分钟)：1850L。****5、二通接头一：主体采用铜材料制造。工作压力：1500PSI，爆破压力：6000PSI。****6、二通接头二：主体采用铜材料制造，360度可转动。****7、呼吸管：全干式呼吸管，长度≤450mm，重量≤195g。****8、脚蹼：不低于三个导流口设计，弹簧伸缩脚蹼带设计，搭配快卸扣。****9、潜水浮力背心：夹克式浮力背心，重量≤3.5kg，左右肩带各两个金属D环，左右腰部口袋上下各一个金属D环，共计不少于6个金属D环，全套共配置四个配重口袋，其中两个腰部平衡式配重袋为整合一体式快卸设计，另有两个配重口袋可挂载在气瓶绑带位置，气囊后置式设计，浮力系统：S码浮力≥9.5KG，M码浮力≥14.5KG，L码浮力≥15.5KG，XL码浮力≥17.5KG。尺寸分为：S\M\L\XL\XXL,签订合同时与业主方确认。****10、气瓶：潜水专用气瓶（标准），含底座，瓶体材料：6061铝制气瓶，磨砂瓶体，容积：12L，重量：≤15 KG，工作压力：20MPA ，水压测试压力：30MPA，气密性试验压力： 20MPA，爆破压力：≥50MPA。****11、气瓶阀：进气口：3/4-14NPSM，出气口：CAG850(DIN/YOKE)，工作压力：200BAR /3000 PSI ，阀体承受压力：250BAR /3500PSI。****12、多功能配重腰带与铅块：压铅带：带金属扣，长≥140cm。压铅：2kg/块x6块。****13、三联表：深度计、压力表及指北针组合为一体，总重量不大于600g。深度表和压力表表面在同一面。配套的小型专用指北针。深度计量程为0-80米，环形读数分色警示，设有最大深度指示针并方便重置使用。压力表量程为0-450BAR，黑底色，环形读数分色警示。配备≥90CM长度的高压管。****14、潜水刀：总长度≥25cm，刀刃长度≥12cm，带快卡扣，两条橡胶腿绑带，硬塑料刀鞘，单刃带≥7齿锯，刀刃带钩口，手柄带护口。****15、多功能维修工具组：（1）十字螺丝起子（2）一字螺丝起子（3）钳子（8”）（4）扳手（5）勾型扳手（3/4“-2”（6）标准二级头调整工具（7）二级头调整工具（8）起门芯辅助工具组（9）起门芯辅助工具组（10）拆卸调解其工具组（11）“S”型扳手x2PCS（12）调节器辅助工具组（13）矽胶油x1PC；（14）模块化集成工具箱。****16、装备箱：横向拉力≥55KG，竖向拉力≥78KG。内容积≥150L，可容纳包含装上气瓶阀在内的12L气瓶后整套潜水装具（干式/湿式）。****17、潜水头盔：≥6孔通风及泄水。头盔带有战术导轨和卡槽，可与潜水主灯，水底便携式摄像机等设备适配。重量≤530g。****20、湿式潜水服：主体材质厚度≥3MM。后开式拉链，配有≥35CM长度拉链带。安全潜水表绑带确保电脑表或仪表能稳固穿戴。****21、湿式潜水头套：厚度≥3MM。****22、潜水靴：靴底厚度≥10MM。****23、潜水袜：厚度≥2.5MM。****24、潜水手套：厚度≥5MM。****25、口哨：深度≥15M。瞬间可发出≥100高分贝的哨音。****27、潜水手电筒：高亮续航时间：≥4小时，低亮续航时间：≥10小时，爆闪续航时间：≥4小时，重量：≤200g，放水深度：≥200米，Type C充电。****28、机械式卷线轮：长度≥40M。****29、象拔：长度≥1.2M。** | **套** |
| **8** | **应急电源** | **1、性能特点：****●采用PP塑料材质，重量轻，强度高，耐腐蚀、抗酸碱、易清洗，密封性好；****●具有高清液晶数字化电量显示屏，能准确显示电池电压电量，输出功率等工作状态；****●采用磷酸铁锂电池，最大输出功率高达1000W；****●直流输出3×DC12V /10A，可满足手机、电脑等低压电器的供电，交流输出220V，可满足各种大功率电器设备或照明灯具的供电；****●具有交流/直流输出的过载保护，短路保护，以及电池过充过放保护；****●具有电量显示功能，采用两个数字显示屏，两路用电检测数显；****●底部配有防滑橡胶脚垫，以防产品放置不平稳，减少滑动或跑动；****●配有聚泛光应急灯，可拔插取用，方便快捷。** | **台** |
| **合计：770000元** |